v128
----
-modbus-read query_interval mod 0 da okuma yapacak şekilde değiştirildi.
-modbus-read herhangi başarılı bir okuma yapılamazsa fail mesajı için dosya oluşturuluyor.
-mqtt-send okuma fail mesajı handle ediliyor.
-mqtt-send json tagleri kısaltıldı. mesaj gzip ile ziplenip server a gönderiliyor.


v127
----
-v123 update üstüne mqtt-sent değişikliği yapıldı (connect ve wait response timeoutlar 5/10 snden 60/60sn yapıldı)
